{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["需求清单"],"not_rendered":{"images":64,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"需求清单","index":0,"n_rows":97,"n_cols":9,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,8],[2,0,2,2],[2,4,2,7],[4,0,4,1],[14,0,14,1],[22,0,22,1],[28,0,28,1],[34,0,34,1],[42,0,42,1],[44,0,44,1],[53,0,53,1],[59,0,59,1],[60,8,62,8],[63,8,73,8],[74,0,74,1],[75,8,81,8],[82,0,82,1],[86,0,86,1],[92,0,92,1],[96,0,96,1],[96,5,96,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["防城港港口引航服务中心食堂设备采购需求清单"]
[]
["序号","设备名称","技术参数","单位","数量","单价","金额","参考图片","备注"]
["烹饪区"]
[1,"炉拼台","规格：300*800*1100mm\n1、面板采用304#不锈钢材质制作；               2、台面下衬不锈钢管加强梁加固；","台",2]
[2,"燃气双头单尾炒炉","规格:1500*800*1100mm\n1、炉台面采用优质1.2mm不锈钢板；\n2、炉身及炉背采用优质1.0mm不锈钢板；\n3、炉前饰板采用优质1.0mm不锈钢板；\n4、炉体骨架用40x40x3.0mm的脚钢；\n5、每个炉头装有摇摆水龙头、炒炉配尾撑；","台",1]
[3,"燃气三门海鲜蒸柜","规格:900*800*1800mm\n1、炉台面采用优质1.2mm不锈钢板；\n2、炉身及炉背采用优质1.0mm不锈钢板；\n3、炉前饰板采用优质1.0mm不锈钢板；\n4、炉体骨架用40x40x3.0mm的脚钢；","台",1]
[4,"蒸饭车","型号：ZFC-12    容量：12盘\n规格：700x520x1420mm\n1、采用简洁便利的扳扣式渐进门锁绞，经久耐用.2、冲压成型的不锈钢的饭盒托令您使用倍感便利及免除您日后饭盘漏水的后顾之忧；3、整体全结构，保温性能好，加温时间短，保温时间长，使产品工作更省时。\n","台",1]
[5,"燃气四头煲仔炉","规格：730*750*800+150mm\n材质：1.炉台面采用优质1.2mm不锈钢磨砂板；\n2.炉身及炉背采用优质1.0mm不锈钢磨砂板；\n3.炉前饰板采用优质1.0mm不锈钢磨砂板；                    4.炉头采用广式节能炉头，气阀采用铜芯材质","台",1]
[6,"单头矮汤炉","规格:700*700*500+300mm\n1、炉台面采用优质1.2mm不锈钢板；\n2、炉身及炉背采用优质1.0mm不锈钢板；\n3、炉前饰板采用优质1.0mm不锈钢板；\n4、炉体骨架用40x40x3.0mm的脚钢；\n5、每个炉头装有摇摆水龙头、炒炉配尾撑；","台",1]
[9,"双通打荷台","规格：1500*800*800mm\n1、台面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、通脚用Φ38mm不锈钢管及可调高度子弹脚","台",2]
[10,"单星盆台","规格：800*600*800㎜                               1.面板采用优质304#1.2mm不锈钢板制作；\n2.脚柱用38*38*1.0mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.0mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[11,"冷热龙头",null,"个",1]
["粗加工区"]
[1,"双层工作台","规格：1200*700*800mm\n材质：1、面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、脚用Φ50x1.0mm不锈钢管；\n3通脚用Φ50x1.0mm不锈钢管；                   4、台面下衬15mm木板、不锈钢梁加固；","台",1]
[2,"六门冷柜","规格：1800*710*1900mm   220V/560W\n1、制冷剂：R134a ；制冷方式：直冷机械温控，重力回归。温度：-15℃～0℃/0℃～10℃\n2、精选优质元件，配置高效压缩机，制冷强劲，静间节能。\n3、数字控温系统，液晶数字清晰，显示温度。\n4、层架高度自由调节，存取物品方便自如。\n5、浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间\n6、可拆卸门封条，随意更换，便于清洁","台",1]
[3,"单星工作台","规格：1400*700*950㎜                               1.面板采用304#不锈钢材质制作；\n2.脚柱用38*38*1.0mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.0mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[4,"挂墙双层架","规格：1400*300*300mm\n1.面板采用优质304#1.2mm不锈钢板制作；\n2.柱用25*25mm不锈钢管；\n3.下衬不锈钢梁加固。","个",1]
[5,"双星盆台","规格：1200*700*950㎜                               1.面板采用304#不锈钢材质优质制作；\n2.脚柱用38*38*1.0mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.0mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[6,"冷热龙头",null,"个",3]
[7,"挂墙双层架","规格：1200*300*300mm\n1.面板采用优质304#1.2mm不锈钢板制作；\n2.柱用25*25mm不锈钢管；\n3.下衬不锈钢梁加固。","个",2]
["洗碗区"]
[1,"四层沥水架","规格：1500*500*1550mm\n1、面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、脚用φ51mm不锈钢管及可调脚；\n4、下衬不锈钢梁加固；","台",1]
[2,"洁碟台","规格：600*700*800mm\n材质：1、面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、脚用Φ50x1.0mm不锈钢管；\n3通脚用Φ50x1.0mm不锈钢管；                   4、台面下衬15mm木板、不锈钢梁加固；","台",1]
[3,"双星盆台","规格：1200*700*950㎜                               1.面板采用304#不锈钢材质优质制作；\n2.脚柱用38*38*1.0mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.0mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[4,"冷热龙头",null,"个",2]
[5,"挂墙双层架","规格：1200*300*300mm\n1.面板采用优质304#1.2mm不锈钢板制作；\n2.柱用25*25mm不锈钢管；\n3.下衬不锈钢梁加固。","个",1]
["消毒区"]
[1,"开水器连底座","规格:450*400*920㎜                                  1.电源总类:50HZ 380V                             2.功率:12KW；电流:13.6A                                                                                  3.容量:100L；水咀:2个                                                  ","台",1]
[2,"消毒柜","规格：740*560*1740㎜                         1.电压：220V-50HZ                                                 2.功率：1200W                                           3.容量：380L                                           3.消毒方式：高温消毒      ","台",1]
[3,"消毒柜","规格：1140*560*1740㎜                         1.电压：220V-50HZ                                                 2.功率：2400W                                           3.容量：1180L                                           4.消毒方式：中温消毒      ","台",1]
[4,"碗碟柜","规格：1200*500*1800                                 1、面板采用优质304#1.2mm不锈钢板制作；\n2、柜身、层板采用优质1.0mm不锈钢板；\n3、加强筋采用0.8mm不锈钢板折弯  \n","台",1]
[5,"四层平板货架","规格：1200*500*1550mm\n1、面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、脚用φ51mm不锈钢管及可调脚；\n4、下衬不锈钢梁加固；","台",1]
["面点区"]
[1,"单星盆台","规格：500*500*950㎜                               1.面板采用优质304##1.2mm不锈钢磨砂板；\n2.脚柱用38*38*1.2mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.2mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[2,"冷热龙头",null,"个",1]
[3,"木质案板台","规格：1500*600*800mm\n1、台面用8cm松木板；                          2、脚用 Φ38优质不锈钢管加可调脚。","台",1]
[4,"活动面粉车","规格：500*500*600mm\n1、面板采用优质1.2mm不锈钢板制作；","台",1]
[5,"单门醒发箱","规格：600*700*1560 mm\n1、电压(220V)； 功率(2.6KW)；               2、箱内湿度60-95%,\n3、温度可自动控制在0℃－50℃之间。","台",1]
[6,"电动和面机","型号：25型                                        1、电压：220V\n2、功率：2.2KW\n3、和面量：25kg                                 ","台",1]
[7,"压面机","型号：110型                                        1、电压：220V\n2、功率：2.2KW                             ","台",1]
["备餐区"]
[1,"平台雪柜","规格：1800*800*800mm   220V/360W\n1.制冷方式：直冷机械温控，重力回归。温度：-5℃～0℃/0℃～5℃\n2.精选优质元件，配置高效压缩机，制冷强劲，静间节能。\n3.数字控温系统，液晶数字清晰，显示温度。\n4.层架高度自由调节，存取物品方便自如。\n5.浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间\n6.可拆卸门封条，随意更换，便于清洁","台",2]
["分餐区"]
[1,"单星盆台","规格：400*400*950㎜                               1.面板采用优质304#1.2mm不锈钢板制作；\n2.脚柱用38*38*1.0mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.0mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[2,"冷热龙头",null,"个",1]
[3,"双层工作台","规格：1100*400*800mm\n1、台面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、通脚用Φ38mm不锈钢管及可调高度子弹脚","台",1]
[4,"保温菜台","规格：1200*700*800mm\n1、工作台面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、可调钢脚用Φ38不锈钢管及高度调整钢脚；\n3、层板采用优质1.0mm不锈钢板；\n4、配3KW温控器，可灵活调节温度；","台",1]
[5,"保温菜台","规格：1500*700*800mm\n1、工作台面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、可调钢脚用Φ38不锈钢管及高度调整钢脚；\n3、层板采用优质1.0mm不锈钢板；\n4、配3KW温控器，可灵活调节温度；","台",1]
[6,"烫粉炉","规格：1200*700*800㎜                                              1.面板采用304#不锈钢材质制作；\n2.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成；\n3.可调子弹脚：Φ50mm×1.0 mm锈钢子弹脚；\n4.功率9KW+6KW。","台",1]
[7,"单通工作台","规格：1500*700*800mm\n1、台面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、通脚用Φ38mm不锈钢管及可调高度子弹脚","台",1]
[8,"留样柜","规格：600*520*1600mm   220V/180W\n1.制冷方式：直冷机械温控，重力回归。温度：-5℃～0℃/0℃～5℃\n2.精选优质元件，配置高效压缩机，制冷强劲，静间节能。","台",1]
["就餐区"]
[1,"调料工作台","规格：1000*400*800mm\n1、台面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、通脚用Φ38mm不锈钢管及可调高度子弹脚","台",1]
[2,"双层工作台","规格：1200*500*800mm\n材质：1、面板采用304#不锈钢材质制作；\n2、脚用Φ50x1.0mm不锈钢管；\n3通脚用Φ50x1.0mm不锈钢管；                   4、台面下衬15mm木板、不锈钢梁加固；","台",1]
[3,"单孔收餐柜","规格：1000*500*950㎜                               1、面板采用304##1.2mm不锈钢板制作；\n2.脚柱用不锈钢管及可调脚；                             ","台",1]
[4,"洗手池","规格：1500*500*950㎜                               1.面板采用304#不锈钢材质优质制作；\n2.脚柱用38*38*1.0mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.0mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[5,"冷热龙头",null,"个",3]
["排烟系统"]
[1,"不锈钢油网烟罩","规格：L*900*550㎜                           面板采用304#不锈钢材质；                  内板采用1.0mm优质不锈钢板制作                                 ","米",6.6,{"$nulls":3},"排烟系统品牌要求“恒宝”或“蓝博同创”"]
[2,"集烟管","规格：500*500mm                                           材料：采用优质1.0mm不锈钢制作；","米",6.6]
[3,"排烟管","规格：500*500mm                                           材料：采用优质0.8mm镀锌板制作；","米",8]
[4,"烟管弯头","规格：500x500mm                             材料：采用优质0.9mm镀锌板制作；","个",2,{"$nulls":3},"排烟系统品牌要求“恒宝”或“蓝博同创”"]
[5,"烟管变径头","规格：按现场管道制作                                              材料：采用优质0.8mm镀锌板制作；","个",4]
[6,"烟管固定架","规格：按现场管道制作\n材料：小机采用30X30角钢","套",10]
[7,"油烟净化器","型号：JD--10A；功率2500W/220V                                                            \n1.处理风量：10000-m3/h ；\n2.自动调节工作电压；操作简单，易于保养；可除0.1um以上粒子。                        ","台",1]
[8,"离心风机","规格：5.5kw/380V                                  风量10000m3/h  采用名厂配件，结构坚固，外型美观，风量强劲，压力高，运行平平衡，易于保养。","台",1]
[9,"风机启动器","5.5KW风机变频启动器（调节风机降速，降低噪音）\n用智能控制板，有高温，缺相，短路，过载，超压保护功能，采用防水，防漏电开关模块。\n","台",1]
[10,"净化器机架、风机机架","规格：按现场管道制作\n：小机采用40X40角钢及10厘罗","个",2]
[11,"过载保护电箱","规格：5.5KW                                     利用电流限量过载保护装置，确保风机、净化器正常运作","个",1]
[12,"风机软接及防震垫片","规格：按现场设备制作","套",1]
[13,"五金配件","抽排系统安装过程中需使用的膨胀钉、密封胶等五金材料用于固定，加固，加强的配件及辅材。","项",1]
[14,"排烟设备安装调试工时费","净化器、通风机械安装及调试等等","项",1]
["送鲜风系统 "]
[1,"送鲜风管","材质：1.采用优质0.8mm镀锌板制作；\n2.表面加压硬骨，加固硬度。","米",19,{"$nulls":3},"送鲜风系统品牌要求“恒宝”。"]
[2,"不锈钢风咀","材质：1.采用优质0.8mm镀锌板制作；\n2.表面加压硬骨，加固硬度。","个",16]
[3,"轴流风机","规格：0.55kw/380V                                  风量：5300m3/h  ","台",2]
[4,"烟管弯头、之字","材质：1.采用优质0.8mm镀锌板制作；\n2.表面加压硬骨，加固硬度。","个",1]
[5,"风机架","规格：按现场管道制作\n材质：采用40X40角钢及10厘罗杆","个",2]
[6,"五金配件费","设备安装过程中需使用的磨片、焊条、罗丝密封胶等五金材料用于固定，加固，加强的配件及副材","项",1]
[7,"设备安装调试费","设备安装及调试等等","项",1]
["其它"]
[1,"灭火系统",null,"项",1]
[2,"炒炉熄火装置",null,"套",9]
[3,"UV光解除臭设备",null,"套",1]
["\n清洗区"]
[1,"双星盆台","规格：1200*600*950㎜                               1.面板采用304不锈钢材质优质制作；\n2.脚柱用38*38*1.0mm不锈钢管及可调脚；\n3.星盆斗采用优质1.0mm不锈钢磨砂板。                                ","台",1]
[2,"冷热龙头",null,"个",2]
[3,"消毒柜","规格：1140*560*1740㎜                         1.电压：220V-50HZ                                                 2.功率：2400W                                           3.容量：1180L                                           4.消毒方式：中温消毒      ","台",1]
[4,"双层工作台","规格：1200*500*800mm\n1、台面板采用304不锈钢材质制作；\n2、通脚用Φ38mm不锈钢管及可调高度子弹脚。","台",1]
[5,"单通工作台","规格：1500*700*800mm\n1、台面板采用304不锈钢材质制作；\n2、通脚用Φ38mm不锈钢管及可调高度子弹脚。","台",1]
["仓库"]
[1,"三层格栅货架","规格：1500*500*1550mm\n1、面板采用304不锈钢材质制作；\n2、脚用φ51mm不锈钢管及可调脚；\n4、下衬不锈钢梁加固；","台",1]
[2,"四层格栅货架","规格：1500*500*1550mm\n1、面板采用304不锈钢材质制作；\n2、脚用φ51mm不锈钢管及可调脚；\n4、下衬不锈钢梁加固；","台",1]
[3,"四层平板货架","规格：1000*500*1550mm\n1、面板采用201不锈钢材质制作；\n2、脚用φ51mm不锈钢管及可调脚；\n4、下衬不锈钢梁加固；","台",2]
["总合计"]