{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[19,1,19,3],[22,2,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中心西乡塘基地南面围墙工程量清单"]
[]
["序号","分部分项名称","估算数量","单位","控制性上限单价（元）","规格","备 注"]
[]
["一","拆除"]
[1,"拆除危旧栏杆",57,"米",30,"外圈白色矮围栏","人工及机械"]
[2,"拆除隔墙及鱼池",302,"㎡",25,"鱼馆用房、鱼池及中心围墙，房间及围墙高3.2米，长度90米，预估鱼池14平。","人工及机械，24砖"]
[3,"杂物及垃圾清运",12,"车",600,"8方车，折算5平为1立方，约为12车","600元包干机械装车、外运、处置等"]
[null,"小计"]
["二","重砌"]
[1,"挖土方",73,"米",25,"红线围墙（40+17+16）米70CM宽","人工及机械"]
[2,"打垫层",73,"米",50,"红线围墙（40+17+16）米70CM宽","C20，厚度15cm"]
[3,"基础砌砖",73,"米",75,"红线围墙（40+17+16）米50CM宽","红砖37墙，高30cm,3块砖高"]
[4,"地梁",73,"米",150,"红线围墙（40+17+16）米30CM宽","规格7300*30*30cm，C20"]
[5,"围墙",150,"㎡",135,"高2.5米，长60米","6000*250cm，18水泥墙、铺料、配送、人工等"]
[6,"立柱",25,"根",600,"每3米设1根，共25根，长0.5米，共12.5米","250*50*50cm，钢筋主材、铺料、配送、人工等"]
[7,"批灰",380,"㎡",30,"60*2.5m*2墙体约300平，立柱12.5*2*2.5估计80平","水泥沙及配送"]
[null,"小计"]
["A","合计（工程直接费）"]
["B","施工管理费",null,null,"%"]
["C","小计（A+B）"]
["D","税金",null,null,"%"]
["E","总合计（C+D)","控制性上限合价总额100000元"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}